**Настройка переключателей адреса:**

*<вставить фото>*

Переключатели адреса формируют последние 3 бита адреса(формируемый диапазон 0-7)

Пример:

*Адрес в ПЗУ -192.168.109.15x*

*Диапазон адресов, выбираемых переключателем-*

*192.168.109.150-192.168.109.157*

**Настройка типа устройства:**

*<вставить фото>*

Тип устройства(ведущий или ведомый) выбирается переключателем